目录

[一、用户登录 2](#_Toc18320)

[（一）管理员登录 2](#_Toc18178)

[（二）普通用户登录 2](#_Toc15831)

[（三）记住密码功能 2](#_Toc28745)

[二、主界面 3](#_Toc28883)

[（一）显示当前系统时间 3](#_Toc20865)

[（二）显示各种状态的探头数量 3](#_Toc19143)

[（三）设置报警震动和声音 3](#_Toc1655)

[（四）设备管理，用户管理，实时数据，块状图 3](#_Toc12435)

[（五）退出系统 3](#_Toc24488)

[三、 设备管理 4](#_Toc15193)

[（一） 探头管理 4](#_Toc23015)

[（二） 主机管理 5](#_Toc25615)

[（三） 厂区管理 7](#_Toc25614)

[（四） 水封管理 8](#_Toc22749)

[四、 用户管理 10](#_Toc27512)

[五、 实时数据 11](#_Toc12863)

[（一） 实时数据 11](#_Toc11544)

[（二） 历史数据 11](#_Toc11826)

[（三） 数据图表 12](#_Toc30817)

[六、 块状图 12](#_Toc2570)

# 一、用户登录

## （一）管理员登录

可以对设备进行增加，删除，修改

可以对用户进行增加，删除，修改

## （二）普通用户登录

只有查看权限，不能进行任何的增加，删除，修改操作

## （三）记住密码功能

勾选之后，再次打开程序，就不需要输入密码了



# 二、主界面

## （一）显示当前系统时间

## （二）显示各种状态的探头数量

总设备数、正常设备数、低报设备数、高报设备数、未连接设备数

## （三）设置报警震动和声音

震动开启，当有异常时，系统屏幕会发生抖动，如果关闭，就不会发生任何抖动

声音开启，当有异常时，系统会有报警音响，如果关闭，则没有

## （四）设备管理，用户管理，实时数据，块状图

## （五）退出系统



# 设备管理

## 探头管理

可以对探头进行增删改查操作



探头增加



探头删除

支持删除多个



探头编辑



## 主机管理

可以对主机进行增删改查操作




主机增加



主机删除

支持删除多个




主机编辑



## 厂区管理


可以对厂区进行增删改查操作



## 水封管理



水封增加



水封删除




水封编辑



# 用户管理


可以对用户进行增删改查操作



# 实时数据


## 实时数据

可以对当前所有设备进行数据实时查看监控




## 历史数据

可以对历史设备数据进行查看



## 数据图表

可以查看历史异常数据图表



# 块状图

显示所有设备的实时数据

